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第一章 招标公告

一、招标条件
1、项目名称：全椒县人民医院及医共体急诊急救项目

2、招 标 人：全椒县人民医院

3、资金来源：自筹资金
二、项目概况与招标范围

1、项目地点：全椒县人民医院

2、项目规模：47.35万元 （一标包：27.95万元；二标包：19.4万元）
3、合同履行期限：合同签订后10个日历天内完成安装、调试
4、标包划分：两个标包

三、投标人资质及要求
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、本项目的特定资格要求：投标人须具有相应经营范围的生产厂家或代理商或经销商,并且取得有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一证书）；

3、投标人为制造商的必须取得国家食品药品监督管理部门颁发的此类设备医疗器械生产许可证，投标人为代理商或经销商应具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；

4、本项目不接受联合体投标；

5、法律、法规规定的其他条件。

四、招标文件的获取方式

招标文件获取方式: 全椒县人民医院官网下载；

五、开标时间及地点

开标时间：2026年11月20日15 时00分（北京时间）

开标地点: 全椒县人民医院行政楼一楼会议室

六、联系方式

1、采购人：全椒县人民医院

联系人：胡主任         联系方式：0550-5217109  

2、监审科          

联系人：张主任         联系方式：0550-5282155

3、采购代理机构：安徽恒信造价咨询有限公司
联系人：崔鸿雁         联系方式：18351804267
投标须知

投标须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	
	项目名称
	全椒县人民医院及医共体急诊急救项目

	
	采购人名称

及联系方式
	招标采购人：全椒县人民医院

联系人：胡主任  联系电话：0550-5217109  

	
	代理机构名称

及联系方式
	代理机构：安徽恒信造价咨询有限公司
联系人：崔鸿雁  联系电话：18351804267


	
	资金来源
	自筹资金

	
	招标方式
	公开招标

	
	标包划分
	标包划分：两个包

	
	评标办法
	综合评分法

	
	最高限价
	一标包：27.95万元；二标包：19.4万元，投标人总报价高于最高限价的按无效投标处理。

	
	投标文件份数
	纸质版：正本一份，副本二份

电子版：一份（和纸质版投标文件一致的电子版投标文件。电子版和纸质版投标文件现场一同递交（U盘）或开标后发送至代理机构邮箱（1141788626@qq.com））。

	
	投标文件的签署
	投标文件相应处盖章，需要签字的需法定代表人或授权委托代理人签字。投标文件中有更改的地方需加盖公章或法定代表人或授权委托代理人签字

	
	投标有效期
	投标截止日期后90天内有效

	
	投标保证金
	本项目不要求

	
	履约保证金
	本项目不要求

	
	答疑及澄清方式及时间
	各投标人如有疑问请以电子邮件形式在2026年11月17日9时前发至1141788626@qq.com(代理公司邮箱），招标人或代理机构将在2026年11月17日17时后以澄清公告形式（如有修改）在全椒县人民医院网予以公告。该内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动查看。招标人（或其委托的代理机构）不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

	
	投标文件提交截止时间及地点
	投标截止时间：2026年11月20日15时00 分（北京时间）；

投标文件递交地点：全椒县人民医院行政楼一楼会议室

	
	开标时间及地点
	开标时间：2026年11月20日15时00 分（北京时间）；
开标地点：全椒县人民医院行政楼一楼会议室

	
	参会要求
	法定代表人或授权委托人须携带本人身份证原件及授权委托书参加开标会议

	
	评委组建
	由招标人或招标人指定的专业技术人员组成

	
	是否授权评标委员会确定中标人
	是，推荐的中标候选人数：3名

	
	招标代理费及专家评审费
	本项目的招标代理费一标包：1000元，二标包：1000元，专家评审费用按实际计算，上述费用由中标单位支付，在领取中标通知书时一次性支付给代理公司。

	
	付款方式
	货物安装调试完成并验收合格后付合同款的100%。

	
	中标通知书
	公示期后无异议向中标人发中标通知书，中标人收到中标通知书在规定的时间内与招标人签订合同。


1 、总则

1.1招标（采购）项目内容

全椒县人民医院及医共体急诊急救项目；具体要求详见第四章。

1.2资金来源：自筹资金。

1.3本次采购共计两个包。

1.4招标方式：公开招标。

1.5计价方式：本次招标项目合同采用固定单价。

1.6评标办法：综合评估法。

1.7投标人资格及其他要求

1.7.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

1.7.2本项目的特定资格要求：投标人须具有相应经营范围的生产厂家或代理商或经销商,并且取得有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一证书）；
1.7.3投标人为制造商的必须取得国家食品药品监督管理部门颁发的此类设备医疗器械生产许可证，投标人为代理商或经销商应具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；
1.7.4本项目不接受联合体投标；

1.7.5法律、法规规定的其他条件。

1.8 投标人应注意的其它事项

1.8.1投标人必须严格按招标文件的要求编制投标文件，投标文件应编制页码和目录，以便审查，投标文件必须装订整齐，封装在标函袋内。

1.8.2委托代理人参加开标会议应携带法定代表人授权书原件和本人身份证；法定代表人参加开标会议，应携带法人身份证明和本人身份证。违反上述规定，该投标文件予以拒绝。

1.8.3当投标人投标文件中的报价、供货期、服务等有关承诺出现正、副本之间不一致时，以投标函正本为准。

2 招标文件

2.1招标文件的编制依据

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，编制本招标文件。

2.2招标文件的组成

本招标文件包括内容：

2.2.1  招标公告
2.2.2  投标须知

2.2.3  评标办法

2.2.4  采购需求

2.2.5  合同

2.2.6  投标书格式

根据相关条款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人具有约束作用。

2.3招标文件的澄清、修改、补充、解释

2.3.1 投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

2.3.2 本招标文件由招标人负责解释。

3 投标文件的编制

3.1 投标的语言及度量衡单位

3.1.1投标人的投标书、以及投标人与招标人就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。

3.1.2除招标文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

3.2投标文件的组成

投标文件由投标书一（资信证明文件）、投标书二（技术标）和投标书三（商务标）三部分组成。（每个标包分开制作，分开装订，不可活页装订）
3.2.1投标书一（资信证明文件）

法人代表人身份证明及其有效身份证复印件（或法人代表授权委托书及其有效身份证复印件）（格式见附件）；

投标人须具有相应经营范围的生产厂家或代理商或经销商,并且取得有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一证书）；

投标人为制造商的必须取得国家食品药品监督管理部门颁发的此类设备医疗器械生产许可证，投标人为代理商或经销商应具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；
诚信投标承诺书（格式见附件）；

资信评分证明材料；

投标人认为需要提供的其他资信证明材料。

3.3投标书二（技术标）

3.3.1技术部分是证明投标人提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

3.3.2提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术参数响应表》中逐条予以说明。

（1）详细的货物名称、规格、技术参数等【附技术参数响应表、货物的详细配置清单，格式见附件】； 

（2）技术参数的证明资料； 

（3）服务承诺：是否响应招标文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）；

（4）技术标评分的其他材料；
（5）投标人认为需要提供的其他技术证明材料。

3.4投标书三（商务标）

3.4.1商务标部分是对投标货物和服务价格构成的说明。投标人应在《开标一览表》、《分项报价清单》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。
（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）分项报价清单（格式见附件）；

（4）投标人认为需要提供的其他材料（如有）。

3.5投标报价
3.5.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。

3.5.2投标报价表上应清楚地标明投标人拟提供货物的名称、型号、生产厂家、数量、单价和总价。

3.5.3投标人只允许有一个方案、一个报价。

3.5.4投标人应按“采购内容及技术参数要求”所列货物逐项进行单价报价，并最终按货物总量乘以货物单价报总价，不得采用总价下浮的方式进行报价。综合单价包括：货物费用、辅材费、运输费、管理费、利润、风险费用、代理费、调试、培训及后期服务及国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用，综合单价今后将不作任何调整。

3.5.5投标报价的价格是完成项目全部内容（包括后期的相关服务）交付验收的价格，其总价即为履行合同的固定总价。

3.5.6技术要求中规定的安装、调试和培训费用等应包括在投标价格中。投标文件报价为含税价，招标人不再为此次招标支付任何费用。

3.5.7投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

3.5.8投标人的报价不得高于本次招标最高限价，否则将作为无效投标处理。
3.5.9如投标文件中未列明全面实现投标货物功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中。

3.5.10总投标价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

3.5.11总投标价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

3.5.12投标人不得对从第三方采购货物的随机备品、备件另行收费，否则在计算评标价时这部分费用将不予扣除，在授予合同时将从中标价格中扣除该部分费用。

3.5.13投标人应根据货物的技术状况列出随机备品备件的清单和数量，并将该备品备件价格计入总投标价，若所提供的产品无需备件，则应在投标文件中说明；无论投标人在报价中列明随机备品备件的数量及价格多少，在质保期内招标人均无需为维护维修保养所需的专用工具和备品备件另行支付费用。

3.6 投标有效期

3.6.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.6.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.6.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.7. 投标保证金（本条不采用）

3.7.1 投标人应提供投标须知所规定的投标保证金。
3.7.2 未按3.7.1条要求提交投标担保的投标书将被视为无效。

3.7.3 发生下列情况之一的，投标保证金将被没收：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人未能按本须知规定交纳履约保证金的；

（3）中标人不按规定签订合同的；

（4）投标人相互串通投标的；

（5）投标人在投标过程中有违反有关法律法规行为的。

4 投标

4.1投标文件的密封及标记

4.1.1 投标书资格标正、副本统一密封在一个投标袋内，投标书技术标正、副本统一密封在一个投标袋内，投标书商务标正、副本统一密封在一个投标袋内。封套上写明项目名称、投标人名称，并加盖投标人公章密封。
4.1.2未按本章要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.1.3因投标文件迟到或其他原因宣布不能接受该投标文件时，投标文件当面原封退回投标人。

4.1.4如果因投标文件迟到或提交前遗失、或因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标人和招标代理机构概不负责。

4.2投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人拒绝接收和受理。

4.3投标文件的修改和撤回

4.3.1 投标以后，如果投标人提出书面修改和撤回要求，须在投标截止时间前送达招标代理人。

4.3.2 投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达招标代理人，同时应在封套上标明“修改投标文件”字样。

4.3.3 开标后投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。
5 开标和评标

5.1开标时间和地点

招标人在投标须知前附表规定的开标时间、地点公开开标，邀请所有潜在的投标人参加开标会。

5.2开标

5.2.1 开标程序

（1）宣布投标截止时间到，开标会开始，工作人员停止接收投标文件；

（2）介绍参加会议单位、人员情况；

（3）宣布开标会场纪律；

（4）由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，并签字确认；

（5）所有投标资料送交专家评委进行评审；

（6）公布投标人名称、投标报价、评审结果，并进行文字记录；

（6）投标人的法定代表人或委托代理人在开标记录上签字确认；

（7）开标结束；

5.2.2 招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

5.2.3 参加开标的投标人的法定代表人或被授权人应签名报到，以证明其出席开标会议。

5.2.4 在开标前，投标文件有下列情况之一者将被拒绝：

（1）投标截止时间后送达的投标文件；

（2）无法人授权委托书和委托代理人身份证原件的，如法定代表人参会，只需要提供身份证原件；

（3）由于密封不妥或未按规定要求密封，在送交途中严重破损或散失的投标文件；

（4）以电讯形式投标的投标文件；

（5）未按规定提交投标担保的；

（6）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

5.3评标委员会

5.3.1评标委员会由招标人或招标人指定的相关专业技术人员组建。
5.3.2 评标委员会成员与评标活动有关的工作人员不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。投标文件及与评标有关的资料应当保密。

5.3.3 评标原则

（1）评标委员会应客观公正地对待所有的投标人，对所有的投标评价，均采用相同的程序和标准。在评标期间，投标人不得进行任何旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标；

（2）评标委员会不向未中标者方解释未中标原因，不退还投标文件；

（3）评审中如发现供应商的报价清单不符合采购价格限制的投标，将不被接受。

5.4评标过程的保密

开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较的有关资料及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其它任何情况均严格保密。

5.5评标

5.5.1 评标准备工作

（1）阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据；

（2）熟悉招标文件规定的评标方法及在评标过程中需要考虑的因素；

（3）核对评标工作用表。

5.5.2 评标办法：综合评估法，详见招标文件第三章。

5.6对投标文件初审

5.6.1 初审内容为投标人的资质是否符合要求，投标文件是否实质性响应招标文件文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

5.6.2 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

5.7下列投标文件将被视为无效：

5.7.1 投标文件未按照招标文件规定填写、签署、盖章和装订的；

5.7.2 投标文件与招标文件有重大负偏离的；

5.7.3 投标人拒绝修正错误的；

5.7.4 投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

5.7.5 投标有效期不足的；

5.7.6 投标文件无法区分正、副本的；

5.7.7 投标人的报价突破最高控制价的；

5.7.8 投标文件有粘贴页或者撕页的；

5.7.9 投标报价有涂改痕迹的投标；

5.7.10 其他违反《政府采购法》等法律、法规规定的行为的；

5.7.11 评标委员会认为是其他应当否决的投标。

5.8投标的澄清

5.8.1 在评标过程中，评标委员会认为需要有权要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复；书面答复必须经投标人法定代表人或其委托的代理人签字或盖章认可，并作为投标文件的组成部分，对投标人具有约束力。

5.8.2 投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格及其他实质性内容。

6 授标

6.1中标候选人的确定

6.1.1 经过评标后，评标委员会确定3名中标候选人。

6.1.2 中标候选人确定后，招标人应将第一中标候选人名单在网上公告1日。

6.2中标人的确定

第一中标候选人名单公告1日后，若招标人未接到投诉，招标人应当确定第一名中标候选人为中标人。第一名中标候选人因不可抗力提出不能履行合同，招标人依次确定第二中标候选人为中标人，依此类推。或者重新组织招标。

6.3中标通知书

6.3.1中标人确定后，招标人将于3日内向中标人发出中标通知书。

6.4中标价

6.4.1经投标人确认的，在评标中经过修正的投标报价作为中标价。

7 合同的授予

7.1合同授予标准

本招标项目的合同将授予按招标文件规定所确定的中标人。

7.2合同的签订

7.2.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
7.2.2 招标人如不按照规定与中标人签定合同，或者招标人强迫中标人订立背离合同实质性内容的其他协议，招标人应当按投标担保的数额对投标人进行赔偿；给投标人造成损失超过投标担保的数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

7.2.3 中标人不按规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

7.2.4 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

7.2.5 在不背离合同实质性内容的前提下，中标人可作出特别承诺，为招标人提供更加优惠的服务。

7.3履约保证金

7.3.1 投标人中标后按招标文件要求提交履约保证金。

7.3.2 中标人接到中标通知书后，签订合同前支付履约保证金。

7.3.3 若中标人不履行采购技术要求或不按履约保证金的规定执行，招标人将有充分的理由取消其中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

8 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求 

8.1.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。 

8.2 对投标人的纪律要求 

8.2.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求 

8.3.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

8.3.2在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 

8.4.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9 质疑与投诉

9.1. 询问、质疑

9.1.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问，招标人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

9.1.2 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式将质疑文件原件送达招标人。

9.1.3中标公告发布后，参与投标的投标人对中标公告有异议的，应该在中标公告发布之日起或公告期限届满之日起七个工作日内向招标人书面提出质疑。但属于第9.1.1条问题，且未在规定时间提出质疑的，不予受理。

9.1.4参与投标的投标人对中标公告提出的书面质疑，负有举证的责任。在质疑函中应清楚地写明所质疑的项目名称、标段号标段名（如果有分标段）、质疑的事项与事实等内容，并附上质疑事项、事实的证明文件。投标人在经其法定代表人签字并盖上投标人公章后，将该质疑函递交至招标人或代理机构。

9.1.5招标人或代理机构在收到投标人的质疑函后，将审查质疑函的格式、内容以及所附的证明文件是否符合要求。如不符合，说明原因退回投标人；如符合要求，则接受该质疑函并向投标人出具受理证明。

9.1.6处理质疑的时间，从实际接受投标人质疑函、出具受理证明的时间开始计算。

第三章、评标办法

一、总则

1. 本次评审采用综合评分法

1.1综合评分法是指是指投标文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评审方法。

1.2综合评分法一般适用于较为复杂、评价指标难以量化且价格为非主要因素的非标准定制商品和非通用服务项目的项目评审。

1.3评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应采购文件的投标文件按无效响应处理。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

2．评审程序

2.1投标文件的初审

2.1.1资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。 

2.1.2符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定供应商是否对采购文件的实质性要求作出响应。

二、投标文件初审

3.资格性审查:

3.1评审细则

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	重要要求
	（1）法定代表人身份证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证)
	法定代表人身份证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证)

	2
	投标人应符合的基本资格条件
	（2）具有独立承担民事责任的能力
	投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构码证（或“三证合一证书”）(复印件加盖投标单位鲜红公章)

	3
	投标人应符合的其他资格条件
	（3）医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证
	复印件加盖投标单位鲜红公章

	
	
	（4）诚信投标承诺书
	格式见附件


4.符合性审查

4．1评审细则

	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	标书的有效 性
	（1）投标文件签署
	签字、盖章符合要求。

	
	
	（2）投标方案
	每个分包只能有一个方案投标。

	
	
	（3）报价唯一
	只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	
	
	 (4) 投标文件的有效期
	完全响应。

	2
	标书的完整 性
	（5）投标文件份数
	一式三份，正本一份，副本两份

	
	
	（6）投标文件形式内容
	投标文件内容清晰、齐全无遗漏。

	3
	标书的响应程度
	（7）技术要求响应程度
	最大限度满足招标文件要求，不满足的按评分标准评分。


4.2资格审查中涉及的有关证明材料及相关证书，标书中须按招标文件要求提供复印件加盖投标单位鲜红公章，以供审查。

4.3判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

4.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

4.5投标人可在现场20分钟内对结论提出异议，评标委员会根据招标文件及有关规定对投标人的异议进行复议。

4.6只有通过初审的投标人才能进入下一步程序。
三  投标文件的澄清和补正

5.1评审阶段，评委可能会要求有关投标人就其投标书中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。如因投标人未参加开标导致开评标过程中无法澄清、说明或补正的，视同投标人放弃该权利。
5.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标书的范围或者改变投标书的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字。

5.3评委会修正错误的原则：

5.3.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当投标数量与招标数量不一致时，以招标数量为准；当分项报价清单、投标函的总报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。

5.3.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价；投标的数量与招标的数量不一致时，以招标数量为准。

5.4评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由法定代表人（或委托代理人）签字予以书面确认。投标人拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评标委员会应当否决其投标。

5.5如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在采购需求中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按如下规定处理：

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查、异常低价投标审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
四 比较与评价

6. 详细评审即按本章规定的评标方法和标准，评标委员会将对通过初审的投标文件，进行资信、技术和商务部分评估、综合比较与评价。
6.1  资信评审细则（10分）

一标包：
	序号
	条款内容
	评审细则

	1
	产品业绩

（0-4分）
	自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人或制造商具有所投产品（十二道心电图机）供货业绩的每个得2分，本小项满分4分。

注：1.投标文件中须提供业绩合同扫描件，并对证明资料的真实性负责，业绩考核主体为所投产品，不限乙方（供货方）合同签订主体，上述资料中必须体现产品品牌及型号，若合同材料中无法体现所投产品品牌及型号、签订时间、供货内容等关键评审因素的，须同时提供合同甲方（或采购方）盖章的证明材料，否则该项业绩视为无效。

2.投标人提供的项目业绩只计算评标分值对应的项目数量，按照排列顺序从首个业绩开始评审至对应数量，超出部分不进行评审。对应数量内业绩不符合招标文件要求不得分的，不再补充评审超出部分业绩。如：提供2个业绩即得满分的，按照投标文件排序评审第一、第二项业绩，其余超出部分不再评审。

	2
	产品来源合法性承诺（0-2分）
	为保证供应产品质量的可追溯性以及质保期的真实性，投标人提供所投产品来源合法性的承诺函（格式自拟）的，得2分，满分2分。未提供不得分。

	3
	质保期

（0-4分）
	在质保期3年的基础上，每增加1年得2分，满分4分，未提供不得分。(提供承诺函，格式自拟)。


6.2.技术标评审细则（60分）

	序号
	评分因素
	评审细则

	1
	技术需求响应情况（60分）
	1、标注“★”参数代表重要指标，每满足或优于一项得3分，共20项，共60分；

2、未标注“★”参数代表一般指标项，有15项及以上不响应的按无效标处理。
注：“★”条款为主要技术指标及条款，投标文件中须提供能反映“★”条款要求的相关证明材料扫描件，若参数中有明确要求提供证明材料类型的按照要求提供。(证明材料限于：医疗器械注册证或备案凭证、检测报告、产品说明书、技术彩页、官网截图，提供其中之一均可)。


6.3  商务评审细则（30分）

	1
	价格分

（30分）
	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30% ×100分


6.3资信、技术和商务由评审专家评审打分，以评审专家评分的算术平均值作为供投标人的资信证明文件、技术文件和商务文件最终得分，均保留2位小数，小数点后第三位四舍五入。

二标包：
	序号
	条款内容
	评审细则

	1
	产品业绩

（0-4分）
	自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人或制造商具有所投产品（防护铅衣）供货业绩的每个得2分，本小项满分4分。

注：1.投标文件中须提供业绩合同扫描件，并对证明资料的真实性负责，业绩考核主体为所投产品，不限乙方（供货方）合同签订主体，上述资料中必须体现产品品牌及型号，若合同材料中无法体现所投产品品牌及型号、签订时间、供货内容等关键评审因素的，须同时提供合同甲方（或采购方）盖章的证明材料，否则该项业绩视为无效。

2.投标人提供的项目业绩只计算评标分值对应的项目数量，按照排列顺序从首个业绩开始评审至对应数量，超出部分不进行评审。对应数量内业绩不符合招标文件要求不得分的，不再补充评审超出部分业绩。如：提供2个业绩即得满分的，按照投标文件排序评审第一、第二项业绩，其余超出部分不再评审。

	2
	产品来源合法性承诺（0-2分）
	为保证供应产品质量的可追溯性以及质保期的真实性，投标人提供所投产品来源合法性的承诺函（格式自拟）的，得2分，满分2分。未提供不得分。

	3
	质保期

（0-4分）
	在质保期3年的基础上，每增加1年得2分，满分4分，未提供不得分。(提供承诺函，格式自拟)。


6.2.技术标评审细则（60分）

	序号
	评分因素
	评审细则

	1
	技术需求响应情况（60分）
	1、标注“★”参数代表重要指标，每满足或优于一项得3分，共20项，共60分；

2、未标注“★”参数代表一般指标项，有10项及以上不响应的按无效标处理。
注：“★”条款为主要技术指标及条款，投标文件中须提供能反映“★”条款要求的相关证明材料扫描件，若参数中有明确要求提供证明材料类型的按照要求提供。(证明材料限于：医疗器械注册证或备案凭证、检测报告、产品说明书、技术彩页、官网截图，提供其中之一均可)。


6.3  商务评审细则（30分）

	1
	价格分

（30分）
	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30% ×100分


6.3资信、技术和商务由评审专家评审打分，以评审专家评分的算术平均值作为供投标人的资信证明文件、技术文件和商务文件最终得分，均保留2位小数，小数点后第三位四舍五入。
五  推荐中标候选人

7. 评标委员会按资信、技术和商务得分之和从高到低按顺序推荐3名中标候选人，并标明排序。

7.1若综合评分相同时，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列，由采购人现场采取随机摇号的方式确定中标候选人。

8. 无效投标条款

8.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
（2）未按招标文件规定要求要求密封投标文件，其投标文件将被拒收。
8.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：

(1)法定代表人参加开标会议未携带有效的法定代表人身份证明原件和本人身份证的；委托代理人参加开标会议未携带有效的法定代表人授权书和本人身份证；

(2)投标人为本项目提供招标代理服务的；

(3)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

(4)评标专家无法查看并检验标书中相关资料的；

(5)联合体投标未提交联合体协议的；

(8)责令停产停业的；

(9)暂停或取消参加政府采购项目资格的；

(11)投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位的；

(12)投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

(13)招标文件规定的其它无效投标情形。

8.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：

(1)投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响并经招标人核准的；

(2)未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认; 经招标人核准的；

(3)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选方案的除外；

(4)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;

(5)投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的或投标人的投标报价各项单价高于招标文件给定的单价最高限价；

(6)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

(7)其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经招标人核准的；

(8)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(9)招标文件规定的其它无效投标情形。

8.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：

(1)投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

(2)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

(3)投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；

(4)在同一项目（或同一标段）中有多个投标人有效投标报价接近最高限价，且评标委员会认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效；

(5)报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；

(6)拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；

(7)其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经招标人核准的

(8)招标文件规定的其它无效投标情形。

采购需求

采购需求

一标包采购需求：
	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	十二道心电图机
	1.★主要功能：静息12导联心电图、计算法18导联心电图、二阶梯实验、运动后检查、RR间期检查。

2.导联选择：自动或手动

3.输入保护：标配导联线内附除颤保护电路

4.★AD采样率：≥750000 Hz/Ch

5.输入阻抗：≥50MΩ

6.★耐极化电压：≥±550mV

7.★共模抑制比：≥105dB

8.频率响应：0.5Hz-500Hz

9.标准灵敏度：10mm/mV, 误差≤±5%

10.★时间常数：≥4.2秒

11.滤波器：低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波

12.不正常状态检测：电极脱落报警，高频噪声过高报警

13.电极脱落：液晶显示器显示脱落部位

14.操作模式：可自动或手动，自动操作时支持实时或回顾记录 

15.★心律失常检测：具备心律失常检测并自动延长记录的功能

16.冻结记录：支持3分钟波形冻结记录模式

17.波形质量检测：可实现波形质量稳定情况下，设备自动开始记录

18.显示方式：≥7.8"液晶显示

19.★打印输出功能：内置高分辨率热线阵打印,可同步打印12道心电波形；具备在无网格纸上打印网格功能；打印A4尺寸报告；支持计算法18导联心电图报告打印

20.电极噪声标记：双模式（屏幕，报告）提示，点划线热敏标记打印，热敏报告可显示噪声、脱落的具体时间段；

21.模拟信号打印：具备外部信号输入接口，可打印心音脉波放大器等外部机器的模拟信号；

22.★分析算法能力：QTc算法：≥4种；具备12导联心电性别年龄特异性算法，支持超过40种心电相关参数自动测量；具备18导联心电图右胸后壁导联独立分析及18导联ST-Map打印

23.自动测量参数：包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值

24.外部输入：10mm/0.5V±5%，输入阻抗≥100kΩ

25.其它输出接口：USB/SD

26.★存储和传输：内置800份心电图，扩展支持3000份以上外部设备存储

27.输入设备：可连接条码枪、读卡器

28.在不安装插件或软件情况下，可通过电脑端进行设备数据的查看及打印

29.需具备系统登录加密功能，开启后可实现用户使用密码登录

30.★网络：标配LAN有线网络接口，内置WIFI网络连接

31.数据存储格式：PDF/XML/DAT

32.数据传输方式：DICOM/ECTP

33.★安全性：电击防护类型： I类CF型；交流：100-240±10%
	10
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	2
	AED除颤仪
	1.机器自身具备便携把手，便于携带。 重量≤2.0kg（含电极片和电池）便于公共场所携带使用。

2.提供中英文双语语音提示，可一键快速切换中英文，无需重新启动。

3.为了减少后期维护成本，控制主机不必要的电池电量浪费；要求配置≤3 英寸屏幕。

4.★低电量状态下报警采用声、光报警方式进行提示，报警音间隔≤20 秒。

5.智能环境除噪：根据环境自动调整音量，适应急救现场嘈杂环境下使用。（提供所投产品的说明书佐证）

6.按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示。

7.★除颤采用双相波技术，除颤波形：双相指数截断波形（BTE），具备自动阻抗补偿功能。

8.★能量可递增，首次除颤没有消除室颤时，第二次和第三次电击自动使用更高级别能量。成人最大除颤能量可达 360J 。（提供所投产品的说明书佐证）

9.支持成人/小儿模式，且模式可一键切换；切换后机器根据选择的病人类型自动切换提示信息、除颤能量和按压模式。

10.工作温度范围：满足 -5℃～ 50℃，且从室温环境下进入-20℃ 环境后，至少能工作 60 分钟。

11.具备自检功能：具备每日、每周、每月、每季度的设备自检和用户手动自检，可及时判断机器状态是否正常；自检反馈：根据自检结果，红灯/黄灯/绿灯显示设备状态，不开机情况下可提示故障。

12.可在主机屏幕上查看设备开机后运行时间、电击次数、电池状态。

13.数据导出：支持 USB 接口，可通过外部 USB 闪存设备导出抢救记录数据。（需提供说明书佐证）

14.★单副电极片出厂有效期≥60 个月。（提供电极片照片佐证）

15.投标产品需提供售后服务线上解决平台或小程序，方便后期进行故障的排除以及维护保修，小程序可实现线上售后报修、查看当前售后进度以及添加设备管理录入保修卡方便后期售后管理。
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	3
	监护仪
	1.整机要求：

1.1、★便携一体式监护仪, 整机无风扇设计；≥10 英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1024*600，≥8 通道波形显示，提供说明书或检验报告证明；监护仪设计使用年限≥10 年，提供机器标贴证明材料。

1.2、标配锂电池，工作时间≥6 小时，可选配大容量锂电池，工作时间≥12 小时。

1.3、安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP 监测参数抗电击程度为防除颤 CF 型 。

1.4、主机防水等级≥IPX1，支持 0.75 米抗跌落，提供说明书或彩页证明文件。

1.5、监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥7 种，在手册中清晰列举消毒剂的种类。

1.6、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C，湿度环境范围：15~95%。

2.监测参数：

2.1、★标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。

2.2、采用 ECG 多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性，提供彩页或说明书证明文件。

2.3、心电波形速度支持 6.25、12.5、25 和 50mm/s 不少于 4 种选择。

2.4、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。

2.5、支持升级提供过去 24 小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，起搏统计结果，心律失常统计结果，ST 统计和 QT/QTc 统计结果。

2.6、提供 SpO2 和 PR 的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自 SpO2 的 PR 测量范围：20-300。

2.7、血氧监测时标配支持 PI 血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况，PI 测量范围：0.05%-20%，分辨率 0.01%。

2.8、采用抗干扰和弱灌注血氧专利技术保证血氧监护的优异性，提供专利证书证明文件。

2.9、提供手动，自动，连续、序列和整点 5 种测量模式，提供说明书或检验报告证明。

2.10、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH。

2.11、提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去 24 小时患者血压变化和分布情况。

2.12、★提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：0-200 rpm。

3.系统功能：

3.1、具有三级声光报警，参数报警级别可调。

3.2、支持自主培训功能，通过动画与图文结合，对医护团队介绍监护仪常用功能。

3.3、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则，提供说明书或检验报告证明。

3.4、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.5、支持 USB 外部存储，支持≥2400 小时趋势数据的存储与回顾功能，≥5000 条报警事件以及每条报警事件至少能够存储 30 秒相关波形和报警触发时所有测量参数值，提供说明书或检验报告证明文件。支持≥5000 组无创血压测量记录，≥120 小时全息波形的存储与回顾功能，≥24 小时呼吸氧合图事件回顾。

3.6、具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式不少于 5 种工作模式。

3.7、具备动态趋势界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。

3.8、可升级临床评分系统，包括 MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统 2），可支持定时自动 EWS 评分功能。

3.9、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能

3.10、动态趋势界面可支持统计 1-24 小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.11、支持带 ABD 事件的呼吸氧合界面。

3.12、支持 RJ45 接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.13、支持监护仪的系统日志向 U 盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求。

3.14、主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。

3.15、心电、血氧、血压附件兼容同品牌其他所有在线系列监护仪，提供机器接口证明文件。

3.16、可升级内置记录仪，提供说明书或检验报告证明。

3.17、支持它床观察，可同时监视≥12 它床的报警信息。

4.★安全与认证：投标型号监护仪认证：通过国家三类注册，提供证明材料。
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	4
	血糖仪
	1.检测样本:新鲜毛细血管血、静脉血、动脉血
2.用血量:约0.8微升

3.测试时间:5±1秒

4.测试范围:1.1mmol/L～33.3mmol/L

5.测试温度:10℃～ 35℃，自动温度补偿功能

6.测试湿度:10%～90%

7.电源:350mAh锂电池

8.电源寿命:电池充满电测试超过200次
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	5
	心梗三项快速检测仪
	1、★检测方法：荧光免疫法，可检测全血、血清、血浆或尿液样本，15 分钟内提供定量分析结果；质控功能：SD 卡质控或 RFID 射频卡质控、液体质控；检测项目：肌酸激酶同工酶、肌钙蛋白、肌红蛋白检测。

2、通道数：单通道。

3.通信连接：输入：一个 SD 卡接口、两个 USB 接口、一个 RFID 识别装置；输出：一 个 RS232 串行口、一个以太网口。

4.打印功能：内置热敏打印机。

5.存储数据：≥10000 组。

6.显示屏：采用≥7.0 英寸 LCD 彩色电容显示屏，1024×600 分辨率。

7.支持触摸和手写操作。
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二标包采购需求：
	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	防护铅衣
	一、核心防护参数（硬性指标）

1. ★防护材质：无铅/铅橡胶材质二选一（可在采购时指定），内层防护层均匀，无断层、无局部厚薄不均，不得使用回收料。

2. 铅当量（核心指标）

2.1★前片防护铅当量：≥0.50mmPb（常规介入手术标配），可选配置0.35mmPb（轻量化巡查款）

2.2★后背防护铅当量：≥0.25mmPb

2.3★适用射线能量：50‑150kVp X射线，防护性能出具第三方权威检测报告。

2.4★0.50mmPb分体上衣：单件重量≤3.8kg，轻量化无铅款≤2.8kg；0.50mmPb连体铅衣：整体重量≤5.2kg

2.5★长期长时间手术优先选择轻量化无铅铅衣，减轻脊柱、肩颈劳损。

二、款式结构参数（可选款式：分体式/连体式/围裙款）

款式：分体式（上衣+铅裤，导管室最常用）

1. 上衣：前开襟魔术贴+暗扣双重闭合，肩带加宽（肩带宽度≥5cm），减压肩垫可拆卸；后片可掀开式透气设计，腋下预留透气开口。

2.铅围裙

三、配件名称 技术参数要求 

1.★铅围脖（甲状腺防护） 铅当量≥0.5mmPb，U型全包覆款，可调节魔术贴；

2.★铅帽 铅当量≥0.35mmPb，全包覆头顶及颞部 

2.★铅衣衣架 不锈钢加厚落地款，带肩托，防止铅衣长期悬挂变形，每件铅衣配置专属衣架 

3.★铅衣保养，每年提供一次免费清洗维护保养，连续持续5年。

4.★每件铅衣提供使用医师专用标识贴牌；需提供多尺码选型：XS、S、M、L、XL。

四、数量：12套

XS:2套（一套连体，一套分体）

S：1套

M：9套
	12
	套
	核心产品

	2
	急诊转运床
	一、基本参数

1.规格：床板长1880mm，全长2100-2152mm；床板宽620-640mm，全宽776mm；高低升降范围560-890mm。

2.安全工作载荷：≥225kg。

二、工艺与材质

1.床体材质：采用优质钢材/铝合金，金属表面经电泳+粉末双涂层（或双层防锈）处理，结合静电喷塑工艺，耐腐蚀、表面光滑。

2.床面板：优质PE材质，4段式设计（含背部、膝部、足部段），强度高，可透X光，部分带X光片插盒。

三、功能调节

1.背部升降：0°~90°（气弹簧/液压控制，头部设红色按压抬升手柄）。膝部/腿部调节：膝部上升0°~40°（手摇柄操作，带过摇保护，可收纳）；足部床板角度可调，便于脚部护理。体位倾斜：床头尾倾斜-18°~18°，整体前倾/后倾。

四、安全与操作配置

1.护栏：转动式/翻转式活动护栏，可水平放置（放平全宽1254mm），护栏板U型设计防导管滑落，配W型安全锁防误操作；放下时支持四向同步护理。

2.脚轮：中控式刹车+定向设计，前、后、左、右4向操作踏板；内置密封自润滑轴承防水、防异物卷入，轮面采用耐磨材料，静音耐磨。轮立轴φ25-28mm圆钢主轴，双面轮（聚合材料，静音耐磨）。

3.手摇把；可推拉折叠，两级开合到位设计，避免一次复位夹手。采用精钢螺母，静音、耐磨、寿命长；

五、基本配置

1.输液架：304#不锈钢/金属材质，φ20-22mm，升降自锁式，四爪挂钩；床头尾各配金属插座（孔径20mm）。

2.床垫：70mm厚高密度海绵/全海绵内胆，外包医用耐磨防水PU革外套，两侧带拉手，床尾设防滑筋。

3.辅助配件：床体两侧带倾斜角度显示；床尾记录台（300mm×400mm，可收纳）；底部托盘含氧气瓶定位槽（适配2L/4L氧气瓶，最大直径140mm）；病床四角防撞缓冲轮；两侧附属吊架（挂药剂袋、引流袋等）。
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	3
	医用升温系统
	1.★独立控温，具有双通道加温功能，每个通道可独立设置温度和控制加温。 

2.显示屏：可同时显示两个通道的设置温度、实时温度、故障信息、工作状态等。 

3.加温范围：33℃-43℃，温度步进：0.1℃。 

4.控温精度：±0.5℃。 

5.温度单位选择：摄氏度℃、华氏度℉。 

6.预热时间：小于 2 分钟。 

7.报警功能：超温报警、低温报警、加热异常报警、电量不足报警。 

8.具有参数记忆功能、交直流自动切换功能、交流掉电提示功能、工作指示、静音功能、语音提醒功能等 

9.液体设置功能：可设置、保存常用液体的名称和加温范围。 

10.音量可调节  

11.主机进液防护等级≥IPX2。

★12.主机可通过语音操控。

★13.使用年限为10年，具备欧盟CE证，IS013485认证。

★14、可选配插件式反复使用升温毯、充气毯、输液加压模块，匹配相应体位升温毯，根据临床需求进行病人保温升温。

15、反复使用温毯对进液的防护程度分类： ≥IPX7

16、性能要求：

16.1温度显示精度

温度显示精度≤0.1℃。

16.2温度控制设置范围

电热毯温度设置范围从33℃到40℃，步进0.1℃；

加温管的温度设置范围从33℃到43℃，步进0.1℃。

16.3接触表面温度的控制精度

加热毯组件、输血输液加温组件应不超过设定值的±1℃。

16.4体温传感器

体温测量精度：

33.0-39.0℃最大允许公差±0.1℃

39.1-45.0℃最大允许公差±0.2℃


体温报警设置范围：上限36.0℃～40.0℃；下限35.0℃～39.0℃。

体温报警设置分辨率：0.1℃。

体温报警误差：±0.1℃

★16.5人体温度显示：

温度传感器温度既支持在加温仪主机显示，也支持在不同品牌监护仪显示，从而将数据接入手麻系统或HIS系统，形成自动保温闭环功能。
	1
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	4
	溶栓称重床
	1.静脉溶栓床的整长≥2200mm，宽度≥990mm，高度可调，可调范围≥550mm-750mm；

2.床体最大载重≥250kg，背板动态最大载重≥150kg；

3.床框采用厚度≥1.5 ㎜矩型钢管焊接；

4.床面板采用厚度≥1mm 优质冷轧钢材一次模压成型，床板四角平滑,且有透气孔设

计；

5.床板和床架表面经二度磷化除油除锈处理、再进行静电粉末喷涂；

6.电机采用精密步进电机设计，通过床尾控制器和护栏控制器控制整床运作；

★7.背部角度可调，调节范围≥0-75°，腿部角度可调，调节范围≥0-30°，整床

支持向前倾斜，倾斜角度≥0-10°，整床支持向后倾斜，倾斜角度≥0-10°；

8.床头床尾板采用工程塑料，中空模压一次性吹塑成型；

9.床边护栏系统采用 PP 材料制成，护栏侧伏时高度应不高于床垫高度，方便患者

上下床；

10.脚轮采用≥6 寸中控轮设计，支持一脚锁定刹车；

★11.床体配置有称重系统，称重数据可在床尾板显示器上显示；

12.电动控制系统在床头护栏内外侧及床尾板处均有设置；

★13.床体采用立柱式直线升降结构设计；

★14.具有离床报警功能，开启离床报警功能之后，病患离床或坠床时，蜂鸣器会发出警报提醒医护人员。
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备注：

1、中标后，如有其他供应商对中标供应商的参数提出质疑，在采购人需要时中标供应商须提供相应材料原件供核验，否则取消其中标资格。
2、项目实施等过程中的安全工作由中标人负责，采购人不负责任何安全问题。

3、中标后采购人将组织人员验收设备参数及性能，如发现中标人存在虚假应标情形的，采购人有权利取消相应中标资格并按相关法律条款追究中标人的责任。

商务要求

（一）货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

（二）如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，但投标人提供的货物必须满足主要技术参数及配置要求，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。

（三）供货时所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准，提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供相应证书，货物的技术参数及配置情况必须由投标人提供国家相关检测机构出具的检验报告、生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。没有技术资料支持的技术参数及配置不能视为响应。 (厂家出具的合格证书供货时提供)

（四）技术支持

1、中标人应向招标人提供全方位、及时而有效的技术支持和服务。

2、中标人负责供货、安装、调试。

3、中标人负责将货物的全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、施工图纸、资料、测试、验收报告等汇集成册交付招标人，涉及进口的产品或部件配件软件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料。

（五）质保及售后服务

1、中标人须提供至少 3 年的免费质保服务，所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。软件终身免费升级服务。

2、中标人须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

3、售后服务响应时间：如货物出现故障，电话响应无法解决，在接到招标人维修通知要及时响应，12小时内到达招标人指定现场并解决问题，若达不到要求，每发现一次延长质保期3个月。

（六）培训：中标人负责为招标方操作人员提供操作及维护培训，直至其能熟练独立操作及日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

（七）交货期: 合同签订后10个日历天内完成安装、调试。

（八）交货地点： 应招标人要求                。
（九）验收：1、招标人和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，招标人须约请相关部门和专家参加项目验收。
2、货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由投标人提供的必要文件。
（十）付款方式：见投标须知前附表。
第五章  合同条款及格式

 合同协议书（格式）

合同名称             编号
买    方：                                   卖    方：

电    话：                                   电    话：

住    所：                                   住    所：                       

（买方）的（项目名称）中所需（产品名称） 经采购，确定（卖方）为中标人。按照中华人民共和国民法典的规定，买卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

1、本合同文件

下列每一文件均应作为合同的组成部分进行阅读和解释：

（1）交易文件（2）投标文件（3）中标通知书

（4）经双方确认进入合同的其它文件、补充条款或说明

2、采购标的、数量、质量要求

3、合同总价

合同总价为               元人民币。

4、付款方式及质保期：                   。
5、合同供货（服务）期限及地点和方式：

6、验收要求及违约责任

7、违约责任及解决争议方法   
8、合同的生效

合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。

本合同一式     份，双方各执    份。

买  方：                          卖  方：

名  称：（盖章）                   名  称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：       法定代表人（或委托代理人）：

（签字）                        （签字）

地    址：                        地    址：

邮政编码：                        邮政编码：

电    话：                        电    话：

开户银行：                        开户银行：

帐    号：                        帐    号：

二  合同条款

一.  合同文件

1、合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及招标人所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

(1)合同文件的组成和解释顺序如下：

<1>合同的主要条款；

<2>合同的一般性条款；

<3>洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

<4>中标通知书、投标文件和交易文件；

<5>有关图纸、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

<6>合同的主要条款的效力优于合同的一般性条款的效力。

3、合同文件使用文字

(1)合同文件使用中文书写、解释和说明。

(2)合同文件使用技术性条款约定的为国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用行业标准、规范。非标货物应按约定的技术性条款的标准和规范。 

二.  标的物的一般条款

4、完整物权

 
对于出卖的标的物，卖方应当拥有完整物权，并且卖方负有保证第三人不得向买方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5、质量保证

(1)卖方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，卖方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在卖方承诺的质量保证期限内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

(2)根据买方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方并提出索赔。

(3)除合同主要条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期按不低于国家标准和卖方承诺的高于国家标准的质保期（卖方有特殊要求的除外）。

6、包装

卖方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7、伴随服务

(1)卖方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

<1>标的物的现场安装或指导安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

<2>提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

<3>在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

<4>对买方技术人员的技术指导或培训。

(2)除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，买方不再另行进行支付。

三.  标的物的交付、检验和验收

8、标的物的交付

(1)标的物的所有权自标的物交付时转移。

(2)卖方应当按照约定的期限和约定的地点交付符合交易文件要求的标的物。

(3)卖方应当按照约定或者交易习惯向招标人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9、检验和验收

(1)在交货时，卖方应配合买方对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

(2)买方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

(3)验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同条款中约定。

四. 对标的物提出异议的时间和办法

10、对标的物提出异议的时间和办法 

(1)买方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知卖方。

(2)如买方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为卖方所交标的物符合合同规定。

(3)卖方应在收到买方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认买方提出的异议和处理意见。

五. 合同价款和支付

11、合同价款和支付

(1)本合同的结算货币为人民币，单位元。

(2)卖方应按照双方签订的合同规定交货并在合同主要条款规定的期限内持下列单据结算货款：

<1>合格的销售发票；

<2>买方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

(3)买方应按合同主要条款规定的期限和方式付款。

(4)根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方承担；根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

六. 违约责任

12、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13、买方违约责任

(1)在合同生效后，买方要求退货的，应向卖方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，卖方有权要求甲方补足。

(2)买方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

(3)买方违反合同规定，拒绝接收卖方交付的符合交易文件要求的合格标的物，应当承担卖方由此造成的损失。

14、卖方违约责任

(1)卖方不能交货（逾期超过五天视为不能交货），或交货不合格从而影响买方按期正常使用的，应向买方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，买方有权要求卖方补足。

(2)卖方逾期交货的，应在发货前与买方和政府采购管理部门协商，买方仍需求的，卖方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担买方因此遭致的损失费用。

15、不可抗力

(1)因水灾、火灾、地震、战争等不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

(2)合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七. 索赔

16、索赔

(1)买方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权威部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

(2)在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔或差异有责任，则卖方应按买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

<1>卖方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用；

<2>根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格；

<3>用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

(3)如果在买方发出索赔通知后七天内，卖方未能答复，上述索赔应视为已被卖方接受。若卖方未在买方提出索赔通知后七天内或买方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出对不足部分的补偿。

(4)买方提出索赔的书面材料应报当地政府采购管理部门备案。卖方同意的索赔方案应报当地政府采购管理部门审核。

八. 履约保证金

17、履约保证金

(1)卖方应在本合同签订时，按交易文件的约定提供相应的履约保证金，保证金的有效期应不低于合同有效期。

(2)如果卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

九.  合同的解除和转让

18、合同的解除

(1)买方和卖方协商一致，可以解除合同。

(2)有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

<1>因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

<2>因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

(3)有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

19、合同的转让

      合同的部分和全部都不得转让。

十. 合同的生效

20、合同的生效

本合同在双方签字盖章并在招标人收到中标人提交的履约保证金后，经招标采购管理部门备案后生效。

十一. 争议解决

21、争议解决

 买卖双方因合同发生争议，进行调解，协商不成，可选择：

(1)双方同时申请仲裁；

(2)向买方所在地人民法院提起诉讼。

十二 .附则

22、合同份数。

 
  本合同一式陆份，买卖双方各执二份，招标代理机构一份，招标采购管理部门一份。

23、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。
第六章  投标文件格式

一、资信证明格式文件
注明正本或副本

资信证明文件

（投标文件一）

        项目（一/二标包）
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人：                             （签字或盖章）

        年        月        日

目   录
（1）法人代表人身份证明及其有效身份证复印件（或法人代表授权委托书及其有效身份证复印件）（格式见附件）；

（2）投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三合一证书）；

（3）医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；

（4）诚信投标承诺书（格式见附件）；
（5）资信评分证明材料；
（6）投标人认为需要提供的其他资信证明材料。

附件1

法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明
投标人名称：                                 

单位性质：                                    

地    址：                                    

成立时间：        年    月    日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

注：附法定代表人的身份证复印件
投标人：                 （盖章）

                                        年    月     日
2、授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称及标包）招标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                

代理人无转委托权。

附：法定代表人的身份证和委托代理人的身份证复印件
                                    投标人名称：            （盖章）

法定代表人（身份证号码）：          （签字或盖章）

委托代理人（身份证号码）：          （签字或盖章）

                  年    月    日

附件2
诚信投标承诺书 

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                  (项目名称及标包）的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟派项目经理（项目负责人）前三年有行贿犯罪行为的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；5、被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；6、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；7、被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加政府采购活动且在禁止期限内的；8、被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的；9、参与政府采购活动前3年在经营活动中有重大违法记录的。

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包，若有分包征得招标人同意；

九、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

 

开户银行：                          基本账户：

投标单位（盖单位章）：          法定代表人（签章）：

日期：           年            月             日

二、技术标格式文件
注明正本或副本

技术标

（投标文件二）

        项目（一/二标包）
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人：                             （签字）

        年        月        日

目   录

（1）详细的货物名称、规格、技术参数等【附技术参数响应表、货物的详细配置清单，格式见附件】； 

（2）技术参数的证明资料； 

（3）服务承诺：是否响应招标文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）；

（4）技术标评分的其他材料；
（5）投标人认为需要提供的其他技术证明材料。

附件1：

技术参数响应表（格式）

	序号
	品目名称
	规格型号及参数
	是否响应
	其他情况说明

	
	
	招标要求规格型号技术参数
	投标规格型号技术参数
	
	

	
	
	
	
	是/否
	

	
	
	
	
	是/否
	

	
	
	
	
	是/否
	

	…
	
	
	
	…
	


注：1.投标人需填写技术参数响应表，明确技术参数是否响应，如与招标文件技术参数不一致应在表中列出正（或负）偏离； 

2.如果行数不够，请自行增加。

投标人名称（盖章）：                                
法定代表人 (签字或盖章)：                          
                                  日    期：        年      月      日

货物的详细配置清单

	序号
	货物名称
	品牌、规格型号
	产地
	生产厂家
	详细配置清单

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：如果行数不够，请自行增加。
法定代表人（签字或盖章）：                                        

投标人（盖章）：

年   月   日
附件2：

服务承诺书

致：          （招标人）     ：
本承诺声明：                   （投标人名称）对本招标文件的相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明

 

                             法定代表人（签字或盖章）：                         
                                    投标人名称：        （盖章）         
日    期：                      

三、商务标格式文件
注明正本或副本

商务标

（投标文件三）

        项目（一/二标包）
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人：                             （签字）

        年        月        日

目   录

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）分项报价清单（格式见附件）；

（4）投标人认为需要提供的其他材料（如有）。

附件1
开标一览表
（注：开标一览表必须编入投标文件，与投标文件一起装订，唱标时，以投标文件正本中的开标一览表进行唱标）

	项目名称及标包 
	         

	投标人名称
	

	总投标价\合同履行期限
	总投标价 （大写）：                    
(小写) ：                     

合同履行期限：


法定代表人（签字或盖章）：         投标人（盖章）：

                                      日  期：    年  月  日

附件2

投  标  函

致：       (招标人)        

1、我们决定参加贵单位组织的“ （项目名称及标包）       ”的采购。我方授权         (姓名和职务)代表我方              （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向招标人提供“       （项目名称及标包） ”项目的货物与服务，总投标价为人民币（大写）                   ；合同履行期限 ：       。

3、一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方愿意提供可能另外要求的、与采购投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

 

投标单位名称：                                （盖章）

                        

投标单位法定代表人（签字或盖章）：                  

日  期：                   
通讯地址：                                  

电   话：                   
传   真：                   

附件3    

分项报价清单
	序号
	产品名称
	规格型号

品牌
	单位
	数量
	单 价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价：             ；小写：           ；（填入投标函和开标一览表）


注：1、所有投标只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一，且须列出详细的分项报价。（与采购清单项相一致，不得缺项，否则视同包含在其他项目。）

投标报价采用综合单价法，综合单价包括：货物费、辅材费、运输费、管理费、利润、风险费用、相关交易服务费、代理费、调试、培训及后期服务及国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用，综合单价今后将不作任何调整。
投标人名称（盖章）：                                
法定代表人 (签字或盖章)：                          
日    期：        年      月      日
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